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Anhang 2	Technische Einrichtungen zur Blindleistungserbringung 
	Nummer der Bekanntmachung
	03 U A 2026 S

	
	

	Netzanschlusspunkt /Blindleistungsquelle

	Name des Umspannwerks1
	[Freitext]
	     

	Name des Anbieters 
	[Freitext]
	     

	SR-ID2
	[11-stellig]
	     

	Messlokation MeLo-ID
	[33-stellig]
	     

	MaLo-ID (Bezug)3
	[11-stellig]
	     

	MaLo-ID (Einspeisung)3
	[11-stellig]
	     

	Betriebsbereitschaft der Blindleistungsquelle für die Blindleistungserbringung4
	[DD.MM.JJJJ]
	     

	Bezugsgröße (Wirkleistung) für die Mindestanforderungen zur Blindleistungsbereitstellung gemäß 
VDE TAR5
	[Zahl in Einheit MW]
	     

	Anlagentypen gemäß VDE TAR6
	[Text]
	     

	nur wenn vorhanden:
Technische Mindestleistung Pmin gemäß VDE TAR7
	[Zahl in Einheit MW]
	     

	1 Hier ist der mit dem Anschlussnetzbetreiber vereinbarte Klarname gemäß Netzanschlussverhältnis anzugeben
2 beginnt mit „C“
3 sofern für den Netzanschlusspunkt MaLo-ID vergeben sind
4 Die Frist für die Herstellung der Betriebsbereitschaft liegt bei einem Beginn der Erbringung ab dem 01.01.2027 jeweils 8 Wochen vor dem gewählten Termin für den Beginn der Erbringung.
5 Hier ist die Wirkleistung einzutragen, die Bezugsgröße für die Mindestanforderungen zur Blindleistungserbringung gemäß VDE TAR ist, Pb inst, PAV,E oder ggf. Pinst. (vgl. dazu für die Hochspannung gemäß TAR-Hochspannung VDE-AR-N 4120:2018-11 Abschnitt 10.2.2. bzw. für die Mittelspannung (hier NE4) TAR-Mittelspannung VDE-AR-N 4110:2018-11 Abschnitt 10.2.2.2).
6 Erzeugungsanlage Typ 1 oder 2, Verbrauchsanlage, Speicheranlage, Sonstiges
7 sofern es eine technisch bedingte Mindestleistung gibt; relevant für Erzeugungsanlagen Typ 1

	




	Angaben zu den PQ-Fähigkeiten der Blindleistungsquelle

Die Angaben gelten für den Netzanschlusspunkt.

	

	Einspeisung von Wirkleistung
	TAB-Mindestanforderung
	Maximale Blindleistungsbereitstellung

	P / Pnenn 
[MW]
	P 
[MW]
	Q spannungs-hebend 
[Mvar]
	Q spannungs-senkend 
[Mvar]
	Q spannungs-hebend 
[Mvar]
	Q spannungs-senkend 
[Mvar]

	0 %
	     
	-
	     
	-
	     

	Optional: Schwellwert (%)1
	     
	-
	     
	-
	     

	10 %
	     
	-
	     
	-
	     

	20 %
	     
	-
	     
	-
	     

	30 %
	     
	-
	     
	-
	     

	40 %
	     
	-
	     
	-
	     

	50 %
	     
	-
	     
	-
	     

	60 %
	     
	-
	     
	-
	     

	70 %
	     
	-
	     
	-
	     

	80 %
	     
	-
	     
	-
	     

	90 %
	     
	-
	     
	-
	     

	100 %
	     
	-
	     
	-
	     

	Tabelle 2.1

	1 Schwellwert: optional Wert der Wirkleistung, ab der Blindleistung bereitgestellt werden kann. Spalten rechts daneben: zugehörige Blindleistungswerte für den Wirkleistungs-Schwellwert




	

	Entnahme von Wirkleistung
	TAB-Mindestanforderung
	Maximale Blindleistungsbereitstellung

	P / Pnenn 
[MW]
	P 
[MW]
	Q spannungs-hebend 
[Mvar]
	Q spannungs-senkend 
[Mvar]
	Q spannungs-hebend 
[Mvar]
	Q spannungs-senkend 
[Mvar]

	0 %
	     
	-
	-
	-
	     

	Optional: Schwellwert (%)1
	     
	-
	-
	-
	     

	10 %
	     
	-
	-
	-
	     

	20 %
	     
	-
	-
	-
	     

	30 %
	     
	-
	-
	-
	     

	40 %
	     
	-
	-
	-
	     

	50 %
	     
	-
	-
	-
	     

	60 %
	     
	-
	-
	-
	     

	70 %
	     
	-
	-
	-
	     

	80 %
	     
	-
	-
	-
	     

	90 %
	     
	-
	-
	-
	     

	100 %
	     
	-
	-
	-
	     

	Tabelle 2.2

	1 Schwellwert: optional Wert der Wirkleistung, ab der Blindleistung bereitgestellt werden kann. Spalten rechts daneben: zugehörige Blindleistungswerte für den Wirkleistungs-Schwellwert
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