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So funktioniert die Abrechnung mit der MiSpeL Pauschaloption

Die MiSpeL Pauschaloption soll eine möglichst einfache Beteiligung für Nutzer kleinerer PV-Anlagen am Strommarkt ermöglichen. Um den Messaufwand gering zu halten, wird in der Pauschaloption im Regelfall mit einem einzelnen Zähler gemessen. In der Abrechnung werden die Strommengen dann anhand von pauschalen Annahmen in drei Bereiche aufgeteilt. Um Ihnen die pauschale Aufteilung anschaulich zu erklären, haben wir die Abrechnung anhand einer 7 kWp PV-Anlage dargestellt und Ihnen die einzelnen Schritte erklärt. 


Beispielanlage:


•	PV-Anlage mit 7 kWp
•	Batteriespeicher mit 10 kWh
•	Eingespeiste Energie im gesamten Jahr: 7.000 kWh
•	Strombezug im gesamten Jahr: 3.100 kWh



Förderfähige Menge
Die förderfähige Menge ist der Teil Ihres eingespeisten Stroms, für den Sie die reguläre EEG-Vergütung Ihrer PV-Anlage erhalten. 

Förderfähige Menge = Summe Modulleistung (kWp) × 500 kWh
Förderfähige Menge = 7 (kWp) x 500 kWh = 3.500 kWh 

Wichtig für Sie: Gefördert wird nur Strom, den Sie zu Zeiten positiver Börsenstrompreise eingespeist haben.





Indifferenzbereich
Der Indifferenzbereich liegt zwischen der förderfähigen Strommenge und der saldierungsfähigen Strommenge. 
Für diesen Bereich lässt sich aufgrund des vereinfachten Messkonzepts nicht eindeutig bestimmen, ob er der EEG-Förderung oder der Umlagesaldierung zugeordnet werden kann. Deshalb ist diese Strommenge weder förderfähig noch umlagebegünstigt.

Indifferenzbereich = Förderfähige Menge (kWh) x (0,1 x Leistung PVA (kWp) : Kapazität Batterie (kWh))
Indifferenzbereich = 3.500 kWh x 0,1 x 7 kWp : 10 kWh = 245 kWh

Gut zu wissen: Je kleiner der Batteriespeicher im Verhältnis zur Leistung Ihrer PVA ist, desto größer fällt der Indifferenzbereich aus.









Saldierungsfähige Menge
Die saldierungsfähige Menge umfasst den Strom, den Sie zunächst aus dem Netz bezogen, im Batteriespeicher eingespeichert und später wieder eingespeist haben.
 
Diese Strommenge kann genutzt werden, um bestimmte Umlagen (bspw. KWKG-Umlage oder Offshore-Netzumlage) auf den Strompreis entfallen zu lassen.

Berechnung der Saldierungsgrenze:
Saldierungsgrenze = Förderfähige Menge (kWh) + Indifferenzbereich (kWh)
Saldierungsgrenze = 3.500 kWh + 245 kWh = 3.745 kWh 

Berechnung der saldierungsfähigen Menge:
Saldierungsfähige Menge = eingespeiste Energiemenge (kWh) - Saldierungsgrenze (kWh)
Saldierungsfähige Menge = 7.000 kWh – 3.745 kWh = 3.255 kWh
Wichtig für Sie: Die saldierungsfähige Menge kann nie größer sein als die im Jahr aus dem Netz bezogene Strommenge. Deshalb liegt in diesem Beispiel die tatsächlich saldierungsfähige Strommenge bei 3.100 kWh.
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