Pos: 1 /MITNETZ - VS-W-V-V/Steuermodule Kopfzeile und Fußzeile/Variablensteuerung: Variablen Fußzeile Rücksendeformular (Alle Gesellschaften, EMail-Netzbetreiber) @ 18\mod\_1718086335105\_6.docx @ 205187 @ @ 1

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
Postanschrift:
PF 15 60 17, 03060 Cottbus
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 10, 06184 Kabelsketal MITNETZ STROM info@mitnetz-strom.de

Pos: 2 /MITNETZ - VS-W-V-V/Strom/Nachweisführung Einspeiser/Erklärung zur Erfüllung der Kriterien gem. § 37 (1a) bzw § 48 (6)/Erklärung zur Erfüllung der Kriterien gem. § 37 (1a) bzw § 48 (6) @ 21\mod\_1756287417341\_6.docx @ 230627 @ @ 1

|  |
| --- |
|  |
| Bitte füllen Sie das Formular in Druckbuchstaben aus und senden Sie es an einspeiser@mitnetz-strom.de zurück. |
| Eingangsvermerk MITNETZ STROM |
|  |
| Anlagenidentifikation |
| Kundenanlagen-ID (KAN-ID) |
| KAN      |
| MaStR-Nr. der Anlage bzw. Einheit (Registrierung im Marktstammdatenregister) |
| SEE      |
|  |
| Anlagendaten (Standort und Inbetriebnahme) |
| Straße, Hausnummer |  | Postleitzahl, Ort |
|  |  |  |
|  |
| Installierte Leistung der Anlage |
|       kW |
|  |
| Anlagenbetreiber |
| Firma/Name, Vorname |
|       |
| Registergericht/-nummer (bei Firmen) |  | Geburtsdatum (bei Personen) |
|       |  |       |
| Straße, Hausnummer |
|       |
| Postleitzahl |  | Ort |  | Ortsteil  |
|       |  |       |  |       |
|  |
| Erklärung des Anlagenbetreibers: |
| Hiermit wird bestätigt, dass für die oben genannte Anlage ab dem Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme folgende Kriterien erfüllt (Zutreffendes bitte ankreuzen): |
| [ ]  | 1. Die von den Modulen der Anlage maximal in Anspruch genommene Grundfläche beträgt höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens. |
| [ ]  | 2. Auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept angewandt, indema) die Mahd zur Förderung der Biodiversität maximal zweischürig erfolgt und das Mahdgut abgeräumt wird oderb) die Fläche als Portionsweide mit biodiversitätsfördernd an den Flächenertrag angepasster Besatzdichte beweidet wird |
| [ ]  | 3. Die Durchgängigkeit für Tierarten wird gewährleistet, indema) bei Anlagen, die an mindestens einer Seite eine Seitenlänge von mehr als 500 Metern aufweisen, Wanderkorridore für Großsäuger angelegt werden, deren Breite und Bepflanzung die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen, undb) die Durchgängigkeit für kleinere Tierarten gewährleistet wird. |
| [ ]  | 4. Auf mindestens 10 Prozent der Fläche der Anlage werden standortangepasste Typen von Biotopelementen angelegt. |
| [ ]  | 5. Anlage wird bodenschonend betrieben, indema) auf der Fläche keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet werden undb) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biologisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reinigungsmittel nicht möglich ist. |
| Hinweis: Die Erfüllung der Kriterien Nr. 2 und 5 sind zusätzlich jedes fünfte Jahr nach Inbetriebnahme der Anlage nachzuweisen. |
|  |
| Ich erkläre hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte mich sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich der MITNETZ STROM schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Aufgaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen. |
|  |
| Bestätigung des Anlagenbetreibers |
| Ort, Datum |  | Stempel/Unterschrift des Anlagenbetreibers |
|  |  |  |
|  |

=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt ===